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	CERTIFICAT DE MESURAGE ET DE NIVELLEMENT
Installations d’Athlétisme couvertes  


	Ce formulaire doit être envoyé à : ces@athle.fr 



Les exigences techniques énumérées dans le « Règlement des Installations » doivent aussi être respectées pour que l'installation soit classée au niveau prévu.

	INSTALLATION

	Ville
	

	Nom de l’installation / Salle
	

	Adresse
	

	Code postal
	

	Ligue
	

	Coordonnées GPS*
	


* Latitude et longitude en degrés décimaux (DD) ou en degrés, minutes, secondes (DMS). 

 Altitude si disponible.

	GEOMETRE

	Entreprise 
	

	Nom du géomètre 
	

	Adresse
	

	Téléphone
	
	E-mail
	

	Date(s) des mesures
	

	Conditions météo
	
	Température
	


	Matériel
	Théodolite
	
	N°
	

	
	Distance (m)
	
	N°
	

	Le géomètre doit produire et joindre le certificat de vérification du matériel de mesure datant de moins de 12 mois (mentionnant le numéro de série de l’appareil) délivré par un centre de service ou un laboratoire agréé rattaché aux normes de mesure nationales.


Généralités  

· Pour faciliter l’envoi et la gestion, le rapport doit être au format Word ou PDF. Les mesures doivent être saisies sur le formulaire.

· Les distances supérieures à 20 m doivent être mesurées par des instruments électro-optiques.

· Les angles doivent être mesurés par théodolite.

· Les niveaux sont à fournir en mètres à trois décimales sur les formulaires de l’annexe.
· La convention de signe pour une pente ascendante dans le sens de la course est le signe plus (+). Pour une pente descendante ce sera (-).
· Toutes les informations requises dans ce formulaire doivent être déterminées par l'expert qui ne doit pas s'appuyer sur d'autres travaux de mesure qui auraient pu être effectués par d'autres.

· Il n’appartient pas au géomètre ou à d’autres personnes de déterminer si des dérogations pourraient être accordées en cas de non-conformité aux règles ou aux stipulations du « Règlement des Installations de la FFA ». Ce sont des décisions que seule la CES peut prendre.
· S'il y a plus d'installations que ce qui est autorisé sur le formulaire, les mêmes informations que celles demandées doivent être fournies pour les installations supplémentaires. 
· Toutes les mesures / calculs de longueur doivent être au mm près.

· Aucune tolérance négative n'est autorisée dans la mesure de distance des courses.

· Le géomètre doit signaler toute situation inhabituelle, non spécifiquement couverte par ce formulaire, qui pourrait affecter le bon déroulement et la sécurité d'une épreuve, par exemple : pistes ou couloirs présentant des inclinaisons latérales ou globales extrêmes, des flaches ou des bosses, une surface synthétique irrégulière ou déchirée, une lice non rectiligne ou endommagée, etc...

	CONDITIONS GENERALES


Toutes les pistes destinées à une compétition nationale doivent être conformes aux exigences contenues dans le « Règlement des installations d'athlétisme ».

Le rapport de mesure d’un géomètre inscrit au tableau des Géomètres Experts est l'une des exigences pour délivrer le classement d’une installation.

En cas de retraçage de la piste un nouveau rapport de mesure devra être fourni.

	Propriétaire de l’installation/Salle
	

	Adresse
	

	Téléphone
	

	 E-mail
	


Tous les équipements de compétition amovibles tels que les haies, les tapis de réception, les planches d'appel, la cage de lancer doivent être inspectés avant une compétition et ne font pas partie de ce rapport. Il en va de même pour le niveau du sable dans les fosses des sauts horizontaux
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	A. LA CATEGORIE DE CONSTRUCTION


	1. L’aire de compétition


Un plan d'implantation de l'installation est à fournir en pièce jointe. Sur la base des informations ci-dessous, le niveau de classement sera déterminé lors de l'examen du rapport de mesure
	
	Nombre

	Piste standard de 200m
	

	Nombre de couloirs en anneau
	

	Nombre de couloirs en ligne droite
	

	Pistes d’élan pour la longueur et le triple saut
	

	Installations de saut en hauteur
	

	Piste d’élan de saut à la perche
	

	Installation pour le lancer de pois
	


	Locaux annexes 
	
	m²

	Accueil des spectateurs**
	
	Spectateurs


	2. Autres installations 


	Espace d'échauffement
	    O
	    N

	   Longueur de l’anneau
	

	   Nombre de couloirs de l’anneau
	

	   Longueur de la ligne droite 
	

	   Nombre de couloirs en ligne droite
	

	   Revêtement similaire à l’aire de compétition
	    O
	    N

	   Installation de lancer de poids
	    O
	    N


	B. L’ANNEAU ET LA LIGNE DROITE


	1. Description de la piste (Disposition)


Type de construction : 
    La piste est démontable 

    La piste est permanente 
    L’inclinaison est permanente 

    L’inclinaison est réglable 
Type de transitions :

    Rayons multiples


    Clothoïde
    Transitions non-horizontales

    Autre : 

	
	Conception

	Lice intérieure 
	    O
	    N

	Type de lice (par exemple alu, plastique …)
	

	Lice 
	Hauteur 
	 m

	
	Largeur 
	 m

	Rayon de la lice ou du bord intérieur de la ligne blanche
	 m

	Distance entre les points de centre
	 m

	Distance entre les deux lignes droites
	 m

	Angle de la partie inclinée (a)
	 gr

	Devers maxi de la piste
	 °

	Longueur des lignes droites
	 m

	Longueur de transition au bord de la lice ou du bord intérieur de la ligne blanche
	 m

	Longueur de construction au bord de la lice ou du bord intérieur de la ligne blanche (distance prévue)
	 m

	Nombre de couloirs en anneau
	

	Largeur des couloirs (largeur prévue): (0.9 à 1.1m)
	 m

	Remarque : La ligne à droite de chaque couloir, dans le sens de la course, est incluse dans la mesure de la largeur de chaque couloir.
	

	Largeur de la piste (largeur prévue)
	 m

	Une seule ligne d'arrivée pour tous les courses en anneau
	    O
	    N

	Zone de sécurité à l’intérieur
	 m

	Zone de sécurité à l’extérieur
	 m

	Distance entre le couloir extérieur et la main courante sur la partie relevée
	 m


	2. Entreprise de marquage


	Entreprise de marquage
	

	Nom du responsable du marquage
	

	Date de marquage
	


	3. Longueur de la Piste


3.1. Vérification dimensionnelle de la piste standard de 200 m
La précision dimensionnelle est mesurée dans le contrôle de 25 points sur la ligne de course de chaque couloir. La ligne de roulement est à 300mm de toute bordure ou à 200 mm du bord extérieur de la ligne de couloir peinte. Lorsque les longueurs de courbe sont mesurées avec du ruban en acier, la ligne de course doit être définie par des clous placés à des intervalles ne dépassant pas 300mm. Les virages constants peuvent être mesurés par des mesures radiales comme indiqué ci-dessous
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Enregistrement de la mesure de contrôle en 25 points :
(Toutes les mesures doivent être en mètres à trois décimales près.)
L = Longueur des rayons 1-7 et 8-14 à chaque ligne de course par couloirs
R = Longueur souhaitée des rayons pour chaque ligne de course par couloirs (R1, R2, R3…)
S = Longueur mesurée des lignes droites 15 et 16 (le long de chaque ligne de course par couloir)

M = Longueur souhaitée de chaque ligne droite  …..m
U = Longueur mesurée de la piste ascendante / descendante 17, 18, 19 et 20 (le long de chaque ligne de course par couloir)
T = Longueur souhaitée pour la piste ascendante / descendante  …..m
D = écart par rapport à la valeur souhaitée en millimètres (L-R), (S-M), (U-T)
A = Mesures 21 et 22 : alignement des lignes droites (différence de la longueur de la ligne droite au bord de la lice ou au bord intérieur de la ligne blanche par rapport à la mesure au bord extérieur du couloir extérieur)
Écart autorisé par rapport à la valeur souhaitée pour 1-20 et 23-25 : ± 0,005 m
Écart autorisé par rapport à l'alignement pour 21 et 22 : ± 0,01 m
Tolérance autorisée sur la longueur de course : + 0,040 m max.
.

	N°
	Angle
	Couloir 1
	Couloir 2
	Couloir 3
	Couloir 4
	Couloir 5
	Couloir 6

	
	
	R1 =  m
	R2 =  m
	R3 =  m
	R4 =  m
	R5 =  m
	R6 =  m

	
	
	L
	D
	L
	D
	L
	D
	L
	D
	L
	D
	L
	D

	
	gr
	m
	mm
	m
	mm
	m
	mm
	m
	mm
	m
	mm
	m
	mm

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Moyenne
	1-7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Longueur courbe*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Moyenne
	8-14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Longueur courbe*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	U
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	18
	U
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	U
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	U
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	21
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	23
	CP1-CP2
	
	

	24
	B-C
	
	

	25
	A-D
	
	


* moyenne L x 3.1416 x α / 200

3.2 Calcul de la longueur de la ligne de course du couloir 1
	
	Distance
	Angle
	Longueur

	Courbe H - G
	 m
	 gr
	 m (+)

	Courbe F - E
	 m
	 gr
	 m (+)

	Ligne droite C - D
	N/A
	N/A
	 m (+)

	Ligne droite A – B (16) 

	N/A
	N/A
	 m (+)

	Transition H – A (17)
	N/A
	N/A
	 m (+)

	Transition D – G (18)
	N/A
	N/A
	 m (+)

	Transition F – C (19)
	N/A
	N/A
	 m (+)

	Transition B – E (20)
	N/A
	N/A
	 m (+)

	Longueur de la ligne de course du couloir 1
	N/A
	N/A
	 m (=)


Écart 
	Couloir 1
	Distance
	Angle
	Longueur

	Écart moyen par rapport à la valeur souhaitée H - G
	 m
	 gr
	 m (+)

	Ecart moyen par rapport à la valeur souhaitée F - E
	 m
	 gr
	 m (+)

	Ligne droite C – D (15)

	N/A
	N/A
	 m (+)

	Ligne droite A – B (16)

	N/A
	N/A
	 m (+)

	Transition H – A (17)
	N/A
	N/A
	 m (+)

	Transition D – G (18)
	N/A
	N/A
	 m (+)

	Transition F – C (19)
	N/A
	N/A
	 m (+)

	Transition B – E (20)
	N/A
	N/A
	 m (+)

	Longueur de la ligne de course du couloir 1
	N/A
	N/A
	 m (=)


3.3 Validation de la longueur
Le contrôle de la longueur intérieure de la piste de course donne une longueur supérieure à 200 mètres.

La différence calculée de  … m (TRD-200m) se situe à l'intérieur de la tolérance autorisée de 0,040 m
La mesure du couloir 1 a été prise à 0,30 mètre vers l'extérieur de la lice / 0,20 mètre vers l'extérieur de la ligne peinte. Les longueurs des autres couloirs ont été prises à 0,20 mètre des bords extérieurs des lignes.
Le sens de la course est corde à gauche. Les couloirs sont numérotés de l’intérieur vers l’extérieur. Le couloir 1 est à la corde
	4. L'inclinaison de l’anneau


4.1 Inclinaison des virages relevés
L'inclinaison des virages relevés doit être déterminée en mesurant la différence de hauteur à la lice ou la ligne intérieure et à l'extérieur du couloir extérieur.
	No.
	Angle 
(gr)
	Largeur de conception
(m)
	Largeur mesurée
(m)
	Hauteur intérieure Couloir 1
(m)
	Hauteur extérieure couloir ext. (m)
	Différence de hauteur
(m)
	Angle

(degré)

	
	
	
	x
	
	
	y
	Tan-1(y/x)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	 
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	Av. 1-7
	N/A
	N/A
	
	
	
	
	

	Déviation
	N/A
	N/A
	
	N/A
	N/A
	N/A
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	Av. 8-14
	N/A
	N/A
	
	
	
	
	

	Déviation
	N/A
	N/A
	
	N/A
	N/A
	N/A
	


4.2 Inclinaison globale
L'inclinaison globale de la piste dans le sens de la course au bord intérieur de la ligne ou de la lice sur toute la longueur est inférieure à 1/1000 ou 0,1% vers le bas.
    O
    N

	5. Marquage de la piste


5.1 Généralité
Tous les couloirs sont marqués par des lignes blanches.
    O
    N

Les lignes font 0.05m de large.
    O
    N

Toutes les lignes de départ (sauf les lignes de départ courbes) et la ligne d'arrivée sont marquées à angle droit par rapport aux lignes de couloirs.
    O
    N

Les départs décalés pour les épreuves de 800 m sont marqués de sorte que le premier virage doit être exécuté dans des couloirs séparés. La ligne courbe de rabat verte de 50 mm de large est au début de la ligne droite opposée
    O
    N

Les lignes de départ du 4 x 800 m, 4 x 400 m et 4 x 200 m sont conformes au plan de marquage.
    O
    N

L'intersection des lignes de couloir et de la ligne d'arrivée est peinte en noir dans une conception appropriée pour faciliter l'alignement de l'équipement Photo Finish et pour faciliter la lecture de l'image d’arrivée.
    O
    N
Devant la ligne d'arrivée, les couloirs sont marqués par des chiffres d'une hauteur minimale de 0,50m lus dans le sens de la course ou depuis l'extérieur de la piste avec le couloir intérieur gauche numéroté 1.
    O
    N
Des lignes blanches, de 30 mm de large et 80 cm de long, peuvent être marquées à 1 m, 3 m et 5 m avant la ligne d’arrivée.
    O
    N
5.2 Départs
Courses entièrement ou partiellement en couloirs :
	50m
	blanc
	ligne droite
	en couloir
	    O
	    N

	60m
	blanc
	ligne droite
	en couloir
	    O
	    N

	200m
	blanc
	anneau 
	en couloir 
	    O 
	    N

	400m
	blanc
	anneau 
	2 virages en couloir
	    O
	    N

	800m
	blanc /vert/ blanc
	anneau 
	1er virage en couloir
	    O
	    N

	4x200m
	blanc /bleu clair/ blanc
	anneau 
	3 virages en couloir
	    O
	    N

	4x400m
	jaune/ blanc /jaune
	anneau 
	2 virages en couloir
	    O
	    N


Départs incurvés :
	800m
	blanc 
	4 tours complets
	    O
	    N

	1500m
	blanc
	7 tours complets + 100m
	    O
	    N

	3,000m
	blanc
	15 tours complets
	    O
	    N


5.3 Mesure des départs
Toutes les mesures sont en mètre et à 3 décimales.

Toutes les distances sont mesurées depuis le bord de la ligne d'arrivée au plus près du départ jusqu'au bord de la ligne de départ au plus loin de l'arrivée.
    O     N
La mesure des lignes de départ incurvées garantit que tous les coureurs partent à la même distance de l'arrivée.
    O
    N

Distance à l’arrivée
	Départ
	Coul 1
	Coul 2
	Coul 3
	Coul 4
	Coul 5
	Coul 6
	Coul 7
	Coul 8
	Coul 9

	50m
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60m
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200m
	
	
	
	
	
	
	N/A
	N/A
	N/A

	400m
	
	
	
	
	
	
	N/A
	N/A
	N/A

	800m
	
	
	
	
	
	
	N/A
	N/A
	N/A

	4x200m
	
	
	
	
	
	
	N/A
	N/A
	N/A

	4x400m
	
	
	
	
	
	
	N/A
	N/A
	N/A


Distance mesurée au premier tour jusqu’à la ligne d’arrivée :
	Départ incurvé
	Coul 1
	Coul 2
	Coul 3
	Coul 4
	Coul 5
	Coul 6

	1500m
	
	
	
	
	
	

	3000m
	
	
	
	
	
	

	800m
	
	
	
	
	
	


5.4 Courses de haies
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Les distances entre les obstacles sont mesurées du devant du repère jusqu’au-devant du repère suivant.
Les courses de haies suivantes sont marquées sur la piste et les distances mesurées jusqu'à l'arrivée (m) (Tolérance ± 0,01)
	
	5ème
	4ème
	3ème
	2ème
	1ère

	50m Benjamins
	
	
	
	
	

	50m Minimes H
	--
	
	
	
	

	50m Autres catégories H
	--
	
	
	
	

	60m Hommes
	
	
	
	
	

	50m Benjamines
	
	
	
	
	

	50m Minimes F
	--
	
	
	
	

	50m Autres catégories F
	--
	
	
	
	

	60m Femmes
	
	
	
	
	


50/60m Haies Benjamins        rectangle 10cm x 5cm Rouge*
    O
    N
50/60m Haies Minimes H        rectangle 10cm x 5cm Jaune*
    O
    N
50/60m Haies Autres catégories H rectangle 10cm x 5cm Bleu*
    O
    N
50/60m Haies Benjamines      rectangle 10cm x 5cm Rouge*                             O
    N
50/60m Haies Minimes F         rectangle 10cm x 5cm Blanc*                              O
    N
50/60m Haies Autres catégories F rectangle 10cm x 5cm Jaune*                     O
    N
* Les repères du 50m sont facultatives si celles du 60m sont marquées.
Les distances entre les haies dans chaque couloir sont conformes : 
    O
   N

Il y a repère à gauche et à droite de chaque couloir. Taille et couleur conformes.
    O
    N

5.5 Relais
Les courses de relais suivantes sont marquées sur la piste et les distances mesurées jusqu'à l'arrivée (m)
4x200 m – Mesures de la distance jusqu’à l’arrivée
	Zones de passage
	Coul 1
	Coul 2
	Coul 3
	Coul 4
	Coul 5
	Coul 6

	2ème relayeur
	Fin : ligne Jaune
	
	
	
	
	
	

	
	Milieu : Ligne blanche
	
	
	
	
	
	

	
	Entrée : Ligne Jaune
	
	
	
	
	
	


Remarque : La marque du milieu est le départ du 800 m dans chaque couloir.
Les dimensions de la zone, tailles et couleurs de marquage sont conformes
     O
    N

4x400 m – Mesures de la distance jusqu’à la ligne d’arrivée
Le premier relayeur effectue les deux premiers virages en couloirs séparés comme pour le 400 m individuel

    O
    N
Les dimensions de la zone, tailles et couleurs de marquage sont conformes


    O
    N

5.6 La ligne droite
	Longueur de la ligne droite
	 m

	Nombre de couloirs
	

	Largeur des couloirs
	 m

	La ligne de droite de chaque couloir, dans le sens de la course, est incluse dans la mesure de la largeur de chaque couloir.
	

	Largeur de la piste
	 m

	Zone de sécurité gauche d’1m minimum
	 m

	Zone de sécurité droite d’1m minimum

	 m

	Dégagement derrière la ligne de départ
	 m

	Distance après la ligne d’arrivée
	Partie plate
	 m

	
	Partie sur l’anneau
	 m

	Tapis de sécurité en bout de ligne droite
	   O
	    N


5.7 Inclinaison de la ligne droite


Sens de la course
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A-B-C = Ligne de départ
A1-B1-C1 = Milieu ligne droite
A2-B2-C2 = Ligne d’arrivée
3 points de contrôle par ligne : bord intérieur du couloir 1, milieu de piste, extérieur du dernier couloir.
Déclivité transversale 

	N° point de mesure
	Positions des points de mesure.
	Pente en %,

 indiquer le sens.

	
	
	A-B
	B-C
	A-C

	1
	Ligne de départ 60 m.
	
	
	

	1b
	Ligne de départ 50m.
	
	
	

	2
	Ligne médiane.
	
	
	

	3
	Ligne d'arrivée.
	
	
	


Déclivité longitudinale
	N° point de mesure
	Pente en %,

indiquer le sens.

	
	A - A1
	A1 - A2
	A - A2

	1
	
	
	

	
	B - B1
	B1 - B2
	B - B2

	2
	
	
	

	
	C - C1
	C1 - C2
	C - C2

	3
	
	
	


L'inclinaison latérale de la piste est inférieure à 1/100 et l'inclinaison dans le sens de la course est inférieure à 1/250 en tout point et inférieure à 1/1000 dans l'ensemble. 

    O
   N

	CONCOURS


Il est essentiel que des niveaux et non des pentes soient fournis sur chacune des pistes d’élan aux intervalles demandés sur le schéma, y compris toutes les lignes d’appel, les bacs et zones de réception.

Pour faciliter la vérification, il est conseillé que le niveau sur le butoir de perche, les planches d’appel, le cercle de lancers soit de 0,000m.

Pour les lancers, à n'importe quelle distance, le niveau le plus bas est comparé au niveau au centre du cercle de lancer approprié pour déterminer l'inclinaison.

	C. SAUTS


	1. Saut en Hauteur 


	
	Exigences
	Sautoir A
	Sautoir B

	Piste d’élan
	La longueur de la piste d’élan est de 20m (si possible 25m)
	 m
	 m

	
	Cette longueur inclut-elle une partie de la piste
	    O
	    N
	    O
	    N

	
	Longueur de la partie plane
	 m
	 m

	Pente
	L'inclinaison globale maximale dans les 15 derniers mètres de la piste d’élan à la zone d’appel est inférieure à 1/167 (0,6%) en direction du centre de la barre de saut. 
	    O
	    N
	    O
	    N






	
	M0
	G15
	D15

	Sautoir A
	
	
	

	Sautoir B
	
	
	


.
	2. Saut à la Perche


	
	Exigences
	Sautoir A
	Sautoir B

	Piste d’élan
	La longueur de la piste d’élan est de 40m (si possible 45m)
	 m
	 m

	
	Largeur de 1.22m ± 0.01.
	 m
	 m

	
	Marquée de chaque côté par des lignes blanches de 0.05m de largeur
	    O
	    N
	    O
	    N

	
	Il y a des marques sur le côté de la piste à chaque 0,5 m de 2,5 m à 5 m de la ligne « zéro » et à chaque 1,0 m de 5 m à 18 m
	    O
	    N
	    O 
	    N

	Pente
	L’inclinaison latérale maximale de la piste est inférieure à 1/100 
	    O
	    N
	    O
	    N

	
	Dans les 40 derniers mètres de la piste, l'inclinaison globale descendante dans le sens de la course est inférieure à 1/1000 
	    O
	    N
	    O
	    N


	Ligne zéro
	Une ligne blanche de 0,01 m de large est tracée à angle droit par rapport à l'axe de la piste, dans le prolongement de l'extrémité arrière du butoir
	    O
	    N
	    O
	    N
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	G0
	D0
	G40
	D40

	Sautoir A
	
	
	
	

	Sautoir B
	
	
	
	


	3. Saut en Longueur


	
	Exigences
	Sautoir A
	Sautoir B
	Sautoir

C
	Sautoir

D

	Piste d’élan
	Longueur (m)
	
	
	
	

	
	Largeur (m)
	
	
	
	

	
	Marquée par des lignes blanches de 0,05 m de largeur 
	  O   N
	  O   N
	  O   N
	  O   N

	Pente
	L'inclinaison latérale maximale de la piste est inférieure à 1/100 
	  O   N
	  O   N
	  O   N
	  O   N

	
	Dans les 40 derniers mètres de la piste, l'inclinaison globale descendante dans le sens de la marche est inférieure à 1/1000
	  O   N
	  O  N
	  O   N
	  O   N

	Ligne d’appel
	Distance entre la ligne d’appel et l'extrémité la plus éloignée de la zone de réception (m)
	
	
	
	

	
	Distance entre la ligne d’appel et l'extrémité la plus proche de la zone de réception (m)
	
	
	
	

	Zone de réception
	Largeur totale (m)
	
	
	
	

	
	L'axe de la piste est aligné avec la ligne médiane de la zone de réception
	  O   N
	  O   N
	  O   N
	 O   N




	Sautoirs
	A
	B
	C
	D

	G0
	
	
	
	

	D0
	
	
	
	

	G40
	
	
	
	

	D40
	
	
	
	

	Bac 1
	
	
	
	

	 Bac2
	
	
	
	

	Bac3
	
	
	
	

	Bac 4
	
	
	
	


	4. Triple Saut


	
	Exigences
	Sautoir

A
	Sautoir

B
	Sautoir

C
	Sautoir

D

	Piste d’élan
	Longueur (m)
	Planche 13m
	
	
	
	

	
	
	Planche 11m
	
	
	
	

	
	
	Planche 9m
	
	
	
	

	
	Largeur (m)
	
	
	
	

	
	Marquée par des lignes blanches de 0,05 m de large 
	  O   N
	  O   N
	  O   N
	  O   N

	Pente
	L'inclinaison latérale maxi de la piste est inférieure à 1/100
	  O   N
	  O   N
	  O   N
	  O   N

	
	Dans les 40 derniers mètres de la piste, l'inclinaison descendante dans le sens de la course est inférieure à 1/1000
	  O   N
	  O   N
	  O   N
	  O   N

	Lignes d’appel
	Distance (D) de la ligne d’appel à l'extrémité la plus éloignée du bac de réception (m)
	
	
	
	

	
	Distance de la ligne d’appel à l'extrémité la plus proche du bac de réception (m)
	
	
	
	

	Planches

d’appel
	Planche supplémentaire à 9m
	Complète
	  O   N
	Peinte
	  O   N

	
	Planche supplémentaire à 7m
	Complète
	  O   N
	Peinte
	  O   N

	Zone de réception
	Largeur totale (m)
	
	
	
	

	
	L'axe de la piste est aligné avec la ligne médiane de la zone de réception
	  O   N
	  O   N
	  O   N
	  O   N


	Sautoirs
	A
	B
	C
	D

	G0
	
	
	
	

	D0
	
	
	
	

	G40
	
	
	
	

	D40
	
	
	
	

	Bac 1
	
	
	
	

	Bac2
	
	
	
	

	Bac 3
	
	
	
	

	Bac 4
	
	
	
	




	D. Lancer du Poids


	
	
	

	Plateau
	Le dessus du cercle est au niveau de l’extérieur du plateau
	  O   N

	
	Deux lignes blanches de 0,75 x 0,05m sont tracées de chaque côté de l’axe du cercle métallique
	  O   N

	
	Matériau de la surface intérieure
	

	
	La surface est plane et plus basse que le bord supérieur du cercle
	  O   N

	
	Le cercle fait min. 6 mm d'épaisseur et est peint en blanc
	  O   N

	
	D1 (m)
	Diamètre
	

	
	
	Profondeur D1-1
	

	
	
	Profondeur D1-2
	

	
	D2 (m)
	Diamètre
	

	
	
	Profondeur D2-1
	

	
	
	Profondeur D2-2
	

	
	D3 (m)
	Diamètre
	

	
	
	Profondeur D3-1
	

	
	
	Profondeur D3-2
	

	
	D4 (m)
	Diamètre
	

	
	
	Profondeur D4-1
	

	
	
	Profondeur D4-2
	

	
	Profondeur du cercle au centre
	

	Secteur de chute
	Présence d’une cage de protection de 9m de large
	  O   N

	
	Sol amortissant sur le secteur de chute
	  O   N

	
	L’inclinaison descendante globale maximale dans la direction du lancer ne dépasse pas 1/1000
	  O   N
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	E. Pièces jointes


Cochez la case appropriée  ci-dessous pour chaque pièce jointe fournie avec ce rapport.

   
Les certificats de précision des instruments.

   
Le plan montrant la disposition des installations sur le terrain par rapport à la piste.

   
Les niveaux des pistes d’élan, aires de réception, cercles et secteurs de chute comme demandé sur les schémas présents en annexe (pages 18 à 22).

	F. Conclusions


La zone de compétition a été vérifiée en ce qui concerne la disposition, les pentes et la précision dimensionnelle.

Je certifie par la présente que toutes les mesures et informations présentées dans ce rapport sont exactes et sont le résultat d'une enquête bien menée.

Compte tenu des mesures ci-jointes effectuées lors la vérification du stade couvert, je recommande que l'établissement se voie octroyer le classement par la Fédération Française d'Athlétisme

   OUI 
   NON
Si la réponse est NON, veuillez indiquer ci-dessous la ou les raisons pour lesquelles l'installation ne relève pas conforme aux « Règlement des Installations » et si une confirmation de conformité est recommandée.

	

	

	

	

	

	

	


	Date
	

	Nom du géomètre
	

	Signature (scan accepté)
	


Sens de la course





M0





Prendre les niveaux au centre de la zone d’impulsion et à 15 m de chaque côté d’une piste de 16m





D15





G15





G0





D0





Prendre les niveaux au butoir et à 40m de chaque butoir.





G40





D40





Prendre les niveaux à chaque ligne d’appel, à 40 m et aux quatre coins du bac de réception. S'il y a plusieurs pistes de saut utilisant une zone de réception commune, des niveaux supplémentaires doivent être fournis limitant la largeur de la zone de réception à 3,00 m maximum
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Bac 2
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D40
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G0





Bac 1





Bac 3





Bac 4





D





Bac 2





Prendre les niveaux à chaque ligne d’appel, à 40 m et aux quatre coins du bac de réception. S'il y a plusieurs pistes de saut utilisant une zone de réception commune, des niveaux supplémentaires doivent être fournis limitant la largeur de la zone de réception à 3,00 m maximum
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D2-1





Sens du lancer
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D2-2
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