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CERTIFICAT DE MESURAGE ET DE NIVELLEMENT

Installations d’Athlétisme de plein air 



	
Ce formulaire doit être envoyé à : ces@athle.fr




[bookmark: _Hlk37086970]Les exigences techniques énumérées dans le « Règlement des Installations » doivent aussi être respectées pour que l'installation soit classée au niveau prévu.

	INSTALLATION

	Ville
	

	Nom de l’installation / Stade
	

	Adresse
	

	Code postal
	

	Ligue
	

	Coordonnées GPS*
	



* Latitude et longitude en degrés décimaux (DD) ou en degrés, minutes, secondes (DMS). 
 Altitude si disponible.

	GEOMETRE

	Entreprise 
	

	Nom du géomètre 
	

	Adresse
	

	Téléphone
	
	E-mail
	

	Date(s) des mesures
	

	Conditions météo
	
	Température
	



	Matériel
	Théodolite
	
	N°
	

	
	Distance (m)
	
	N°
	

	Le géomètre doit produire et joindre le certificat de vérification du matériel de mesure datant de moins de 12 mois (mentionnant le numéro de série de l’appareil) délivré par un centre de service ou un laboratoire agréé rattaché aux normes de mesure nationales.







Généralités  

· Pour faciliter l’envoi et la gestion, le rapport doit être au format Word ou PDF. Les mesures doivent être saisies sur ce formulaire.
· Les distances supérieures à 20 m doivent être mesurées par des instruments électro-optiques.
· Les angles doivent être mesurés par théodolite.
· Les niveaux sont à fournir en mètres à trois décimales sur les formulaires de l’annexe.
· [bookmark: _Hlk38027959]La convention de signe pour une pente ascendante dans le sens de la course est le signe plus (+). Pour une pente descendante ce sera (-).
· Toutes les mesures / calculs de longueur doivent être au mm près.
· Aucune tolérance négative n'est autorisée dans la mesure de distance des courses.
· Toutes les informations requises dans ce formulaire doivent être déterminées par l'expert qui ne doit pas s'appuyer sur d'autres travaux de mesure qui auraient pu être effectués par d'autres.
· Il n’appartient pas au géomètre ou à d’autres personnes de déterminer si des dérogations pourraient être accordées en cas de non-conformité aux règles ou aux stipulations du « Règlement des Installations de la FFA ». Ce sont des décisions que seule la CES peut prendre.
· S'il y a plus d'installations que ce qui est autorisé sur le formulaire, les mêmes informations que celles demandées doivent être fournies pour les installations supplémentaires. 
· Le géomètre doit signaler toute situation inhabituelle, non spécifiquement couverte par ce formulaire, qui pourrait affecter le bon déroulement et la sécurité d'une épreuve, par exemple : pistes ou couloirs présentant des inclinaisons latérales ou globales extrêmes, des flaches ou des bosses, une surface synthétique irrégulière ou déchirée, une lice non rectiligne ou endommagée, etc...



	CONDITIONS GENERALES



Toutes les pistes destinées à une compétition nationale doivent être conformes aux exigences contenues dans le « Règlement des installations d'athlétisme ».

Le rapport de mesure d’un géomètre inscrit au tableau des Géomètres Experts est l'une des exigences pour délivrer le classement d’une installation.

En cas de retraçage de la piste un nouveau rapport de mesure devra être fourni.

Tous les équipements de compétition amovibles tels que les haies, les barrières de steeple, les tapis de réception, les planches d'appel, les cages de lancer doivent être inspectés avant une compétition et ne font pas partie de ce rapport. Il en va de même pour le niveau du sable dans les fosses des sauts horizontaux et le niveau de l'eau dans la fosse de steeple.
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	Propriétaire de l’installation/Stade
	

	Adresse
	

	Téléphone
	

	 E-mail
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	[bookmark: _Toc22383514]A. CATEGORIE DE CONSTRUCTION



	[bookmark: _Toc22383515]1. L’aire de Compétition



[bookmark: _Hlk37088384]Un plan d'implantation de l'installation est à fournir en pièce jointe. La position du Nord doit y être indiqué.
Sur la base des informations ci-dessous, le niveau de classement sera déterminé lors de l'examen du rapport de mesure.

	
	Nombre ou
Décision

	
	

	Piste à rayon constant (enregistrement des mesures § 3.1 page7)
	[bookmark: _Hlk41147711]   O    N

	Piste en « anse de panier » (enregistrement des mesures : page 32)
	   O    N

	Nombre de couloirs sur l’anneau
	

	Nombre de couloirs en ligne droite
	

	Rivière de steeple
Intérieur
Extérieur
	   O    N

	
	

	
	

	Pistes pour le saut en Longueur et Triple saut                                                    Total 
Bacs à chaque extrémité
Bac à une seule extrémité 
Bac au centre
	

	
	

	
	

	
	

	Installation de saut en Hauteur
	

	Installation de Perche                                                                                         Total 
Sautoir à chaque extrémité
Sautoir à une seule extrémité
Sautoir à double entrée
	

	
	

	
	

	
	

	[bookmark: _Hlk5709578]Installation de lancer du Poids
	

	Installation mixte de lancer du Disque et du Marteau
	

	Installation de lancer du Disque seul
	

	Installation de lancer du Marteau seul
	

	Installation de lancer du Javelot 
	



	[bookmark: _Toc22383516]2. Autres Installations



	Zone d’échauffement 
	   O    N

	Si NON, un terrain adjacent est-il disponible ?
	   O    N

	Piste d’échauffement avec un revêtement similaire à la piste principale
	   O    N



	[bookmark: _Hlk38029495]Notes : 
	




	COURSES



	[bookmark: _Toc22383518]B. 400M PISTE STANDARD



	[bookmark: _Toc22383519]1. Description de la Piste - Dimensions



	[bookmark: _Hlk21964889]Rayon si rayon constant (m)
	

	Rayons si « Anse de panier » (m)                                                                           R                      
r
	

	
	

	Distance entre les Points de Centre (m)
	

	Longueur de construction théorique à l'intérieur de la lice (m)
	

	Longueur nominale théorique (longueur de la ligne de course) (m)
	

	Lice
	Hauteur (m)
	

	
	Largeur (m)
	

	Type de lice (par exemple : aluminium)
	

	Nombre de couloirs en anneau
	

	Couloirs de sprint sur la ligne droite principale
	Nombre
	

	
	Longueur (m)
	

	Couloirs de sprint sur la ligne droite opposée
	Nombre
	

	
	Longueur (m)
	

	S'il y a des couloirs de sprint côté opposé, des niveaux et des mesures doivent être fournis pour cette piste de sprint supplémentaire afin qu'elle soit incluse dans le certificat.

	Largeur théorique des couloirs
	

	La ligne sur le côté droit de chaque couloir, dans le sens de la course, est incluse dans la mesure de la largeur de chaque couloir.

	Largeur théorique de la piste (m)
	

	Zone de sécurité intérieure (m)
	

	Zone de sécurité extérieure (m)
	

	Si les zones de sécurité à l'intérieur et à l'extérieur de la piste sont individuellement inférieures à 1 mètre, la nature des obstacles doit être décrite et des photographies fournies. Les obstacles les plus évidents sur le terrain sont probablement une cage de lancer ou une fosse de steeple.


[bookmark: _Toc429996686]
	Notes
	



	[bookmark: _Toc22383520]2. Marquages



	Entreprise de Marquage
	

	Nom du responsable Marquage
	

	Date(s) du Marquage
	



	Notes
	



[bookmark: _Toc429996687][bookmark: _Toc429996688]


	[bookmark: _Toc22383521]3. Longueur de la Piste



Les rayons moyens de courbure doivent être calculés à quatre décimales.

Si une valeur « D » dépasse ± 5 mm, la largeur de couloir doit être vérifiée pour s'assurer qu'elle est de 1,22 m ± 0,01 m.

Un enregistrement des mesures de contrôle et du calcul de la longueur des pistes en anse de panier se trouve page 32 

[bookmark: _Toc48542939][bookmark: _Toc22383522]3.1. Vérification dimensionnelle de la piste standard de 400 m

La précision dimensionnelle requise est mesurée par un contrôle en 28 points sur le bord extérieur de la ligne intérieure de chaque piste.




Enregistrement de 28 mesures de contrôle 

L = longueur mesurée des rayons 1-12 et 14-25
R = Longueur de rayons souhaitée pour chaque couloir (R1, R2, R3…)
S = Longueur mesurée des lignes droites 13 et 26 (le long de chaque ligne de course dans le couloir)
M = La longueur souhaitée de chaque ligne droite est …..m
D = écart par rapport à la valeur souhaitée en millimètres (L-R), (S-M)
A= Mesures 27 et 28 : alignement des lignes droites (la différence de longueur de la ligne droite au bord de la lice ou à l'intérieur du bord de la ligne blanche par rapport à la mesure au bord extérieur du couloir extérieur)

Écart autorisé par rapport à la valeur souhaitée pour 1-26 : ± 0,005 m
Ecart par rapport à l'alignement pour 27 et 28 : ± 0,01 m
Tolérance autorisée sur la longueur de course : + 0,040m max.

(Enregistrement de la mesure de contrôle pour les pistes en « Anse de panier » voir p. 33)
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	N°
	Angle
	Couloir 1
	Couloir 2
	Couloir 3
	Couloir 4
	Couloir 5
	Couloir 6
	Couloir 7
	Couloir 8
	Couloir 9

	
	
	R1 =  m
	R2 =  m
	R3 =  m
	R4 =  m
	R5 =  m
	R6 =  m
	R7 =  m
	R8 =  m
	R9 =  m

	
	
	L
	D
	L
	D
	L
	D
	L
	D
	L
	D
	L
	D
	L
	D
	L
	D
	L
	D

	
	grade
	m
	mm
	m
	mm
	m
	mm
	m
	mm
	m
	mm
	m
	mm
	m
	mm
	m
	mm
	m
	mm

	1
	0.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	18.200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	36.400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	54.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	72.700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	90.900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	109.100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	8
	127.300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	145.500
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	163.600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	181.800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	200.000
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Moyenne
	1-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	x π
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	0.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	18.200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	36.400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	54.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	72.700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	90.900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	109.100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	127.300
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	145.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	163.600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	181.800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	200.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Moyenne
	14-25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	x π
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Remarque : Les rayons moyens doivent être enregistrés avec quatre décimales.

	13
	S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc429996689][bookmark: _Toc22383523]3.2 Calcul de la longueur (à la corde)

Longueur :
Les longueurs de courbure et les écarts de longueur doivent être calculés à trois décimales en utilisant les rayons moyens de courbure et les différences à quatre décimales.

	Couloir 1
	Distance (m)
	Angle (gr)
	Longueur (m)

	Rayon moyen de la courbe A - D
	
	200.000
	 (+)

	Rayon moyen de la courbe C - B
	
	200.000
	 (+)

	Ligne droite C – D (13)
	N/A
	N/A
	 (+)

	Ligne droite A – B (26)
	N/A
	N/A
	 (+)

	Longueur à la corde
	N/A
	N/A
	 (=)



Écart par rapport à la longueur de course :
L'écart de la longueur à la corde ajouté à la longueur théorique de la piste de la page 5 devrait également donner la distance de course théorique.

	Couloir 1
	Ecart de distance (m)
	Angle (gr)
	Ecart de longueur (m) 

	Écart moyen par rapport à la valeur souhaitée A - D
	
	200.000
	 (+)

	Écart moyen par rapport à la valeur souhaitée C – B 
	
	200.000
	 (+)

	Ligne droite C – D (13)
	N/A
	N/A
	 (+)

	Ligne droite A – B (26)
	N/A
	N/A
	 (+)

	Longueur à la corde
	N/A
	N/A
	 (=)



[bookmark: _Toc429996690][bookmark: _Toc22383524]3.3 Calcul de la longueur de course

	Longueur à la corde (m)
	
	 (+)

	Ligne de course (m, at 0.30m)
	0.300 x  x 2
	1.885 (+)

	Distance de course (TRD) (m) 
	
	 (=)



[bookmark: _Toc429996691][bookmark: _Toc22383525]3.4 Validation de la longueur

	Le contrôle de la longueur intérieure de la piste de course donne une longueur
supérieure à 400 m.
	   O    N

	La différence de m (TRD-400m) est dans la tolérance de 0.040m.
	   O    N

	La mesure du couloir 1 a été prise à 0,30 mètre à l’extérieur de la lice
	   O    N

	Les longueurs des autres couloirs ont été prises à 0,20 mètre vers l'extérieur
	   O    N



	Le sens de la course est avec la corde à gauche. Les couloirs sont numérotés de l’intérieur vers l’extérieur avec le couloir 1 à la corde.
	   O    N

	L'inclinaison latérale de la piste est inférieure à 1/100 (1,0%)
	   O    N

	Distance avant la ligne de départ du 110m (m) 
	

	Distance de décélération après la ligne d’arrivée
	

	Si la distance avant le départ du 110 m est inférieure à 3 m pour un ou plusieurs couloirs, veuillez fournir un croquis indiquant le dégagement pour chaque couloir.



	Notes 
	





	[bookmark: _Toc429996692][bookmark: _Toc22383526]4. Pentes de la Piste



4.1 ANNEAU

 (
Le niveau à la ligne d'arrivée est supposé être de 0,000 m. Sur l’anneau, les niveaux doivent être pris au 200 m et sur la ligne d'arrivée
 en 3 points : à l’intérieur du couloir 1, au centre de la piste et à l’extérieur du dernier couloir
.
) (
M0
) (
E0
) (
I0
) (
M200
) (
I200
) (
E200     
)

	I0
	M0
	E0
	I200
	M200
	E200

	
	
	
	
	
	



	L'inclinaison latérale de la piste est vers le couloir intérieur
	   O    N

	L'inclinaison latérale de la piste est inférieure à 1/100 (1,0%)
	   O    N



	L'inclinaison descendante globale de la piste dans le sens de la course du début à la fin est inférieure à 1/1000 (0,1%)
	   O    N







4.2– LIGNE DROITE D’ARRIVEE

 (
I110
) (
E110
)
 (
M0
) (
M110
) (
M100
) (
Le niveau à la ligne d'arrivée est supposé être de 0,000 m. Sur 
la ligne droite
, les niveaux doivent être pris au 
1
00m
, 110m
 
et 
sur la ligne d'arrivée
 en 3 points : à l’intérieur du couloir 1, au centre de la piste et à l’extérieur du dernier couloir
.
) (
I100
) (
E100
) (
E0
) (
I0
)
	
	E0
	M0
	I0
	E100
	M100
	I100
	E110
	M110
	I110

	Ligne droite 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ligne droite opposée*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ligne droite inversée*
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) si existante et tracée
	L'inclinaison latérale de la piste est vers le couloir intérieur
	   O    N

	L'inclinaison latérale de la piste est inférieure à 1/100 (1,0%)
	   O    N



	L'inclinaison descendante globale de la piste dans le sens de la course du début à la fin est inférieure à 1/1000 (0,1%)
	   O    N



[bookmark: _Toc429996695]



	[bookmark: _Toc22383529]5. Marquage de la piste



[bookmark: _Toc22383530]5.1 Général

	[bookmark: _Hlk5716877]Toutes les lignes de couloirs sont blanches
	   O    N

	Toutes les lignes font 0,05m de large
	   O    N

	Toutes les lignes de départ (à l'exception des lignes de départ courbes) et la ligne d'arrivée sont marquées à angle droit par rapport aux lignes de couloir. 
	   O    N

	Les départs décalés pour les épreuves de 800 m sont marqués de sorte que le premier virage doit être exécuté dans des couloirs séparés. La position des lignes de départ et de la ligne de rabat verte arquée de 0,05 m de large au début de la ligne droite suivante est réalisée conformément à la règle. 
	   O    N

	Les lignes de départ courbes pour 1000m, 2000m, 3000m, 3000m steeple (en option), 5000m et 10000m sont marquées de manière que tous les concurrents parcourent la même distance. Une marque verte de 0,05 m x 0,05 m sur la ligne entre les couloirs 4 et 5 (entre 3 et 4 pour les pistes à 6 couloirs) au début de la ligne droite opposée indique où les athlètes partant du groupe extérieur peuvent rejoindre les coureurs du groupe intérieur. 
	   O    N

	Les quatre points de tangence sur les deux lignes droites, sont marqués dans une couleur distinctive de 0,05 mx 0,05 m sur la ligne blanche intérieure
	   O    N

	Les lignes de départ courbes suivantes sont rallongées dans la mesure du synthétique disponible.                                                                                   1500m
5000m
10000m
	   O    N

	
	   O    N

	
	   O    N

	
	   O    N

	L'intersection des lignes de couloir et de la ligne d'arrivée est peinte en noir (0,02m x 0,05m) dans une conception appropriée pour faciliter l'alignement de l'équipement de Photo Finish et pour faciliter la lecture de l'image Photo Finish. 
	   O    N

	Immédiatement avant la ligne d'arrivée, les couloirs sont marqués par des chiffres d'une hauteur minimale de 0,50 m lus dans le sens de la course ou depuis l'extérieur de la piste (en option) avec le couloir intérieur gauche numéroté 1.
	   O    N

	Option : des lignes blanches de 0,03 m de large et 0,80 m de long sont marquées avant la ligne d'arrivée.
	1m    O    N
3m    O    N
5m    O    N



	Notes
	





[bookmark: _Toc22383531]5.2 Lignes de départ

Les départs suivants sont marqués sur la piste :

Courses entièrement ou partiellement en couloirs séparés 

	50m
	Blanc
	Ligne droite
	En couloirs séparés
	   O    N

	80m
	
	
	
	   O    N

	100m
	
	
	
	   O    N

	110m
	
	
	
	   O    N

	120m
	Blanc/Jaune/Blanc
	Anneau
	
	

	200m
	
Blanc
	
	
	   O    N

	300m
	
	
	
	   O    N

	400m
	
	
	
	   O    N

	800m
	Blanc/Vert/Blanc
	
	1er virage en couloirs séparés
	   O    N

	4x60m
	Blanc
	
	En couloirs séparés
	   O    N

	4x100m
	
	
	
	   O    N

	4x200m4x400m
	Blanc / Bleu clair / Blanc
	
	3 virages en couloirs séparés
	   O    N



Lignes de départ incurvées

	800m
	Blanc
	Couloirs 1-8 
	2 tours complets
	
	   O    N

	2000m
	
	
	5 tours complets
	
	   O    N

	10,000m
	
	
	25 tours complets
	
	   O    N



	2000m
	Blanc
	Départ ext. couloirs 5 à 8
(ou 4 à 6 si 6 couloirs)
	5 tours complets
	1er virage au couloir 5 (ou 4 si 6 couloirs)
	   O    N

	10,000m
	
	
	25 tours complets
	
	   O    N



	1000m
	Blanc
	Couloirs 1-8
	2 tours complets + 200m
	
	   O    N

	3000m
	
	
	7 tours complets + 200m
	
	   O    N

	5000m
	
	
	12 tours complets +200m
	
	   O    N



	1000m
	Blanc
	Départ ext. couloirs 5 à 8
(ou 4 à 6 si 6 couloirs)
	2 tours complets + 200m
	1er virage au couloir 5 (ou 4 si 6 couloirs
	   O    N

	3000m
	
	
	7 tours complets + 200m
	
	   O    N

	5000m
	
	
	12 tours complets +200m
	
	   O    N



	1500m
	Blanc
	Couloirs 1-8
	3 tours complets + 300m
	
	   O    N



	Mile
	Blanc
	Couloirs 1-8
	4 tours complets +9.34m
	
	   O    N



Steeple

	2000m
	Blanc
	Couloirs 1-8
	 Voir § C : Courses de steeple
	   O    N

	3000m
	
	
	
	   O    N

	3000m
	
	Couloirs 5-8
	Optionnel
	   O    N



	Notes
	





[bookmark: _Toc22383532]
5.3 Position des départs

Toutes les mesures doivent être en m à trois décimales. Tolérances admissibles des distances : jusqu’au 200m 0 à + 0.02m, pour les autres distances jusqu’à 400m : 0 à + 0,04m. Aucune tolérance négative n'est admise.
	Toutes les distances ont été mesurées dans le sens des aiguilles d'une montre, du bord de la ligne d'arrivée au plus près du départ au bord de la ligne de départ au plus loin de l'arrivée.
	   O    N

	La mesure des lignes de départ courbes garantit que tous les coureurs partent à la même distance de l'arrivée.
	   O    N



Distance mesurée jusqu'à la ligne d'arrivée :
	Départ
	Couloir 1
	Couloir 2
	Couloir 3
	Couloir 4
	Couloir 5
	Couloir 6
	Couloir 7
	Couloir 8
	Couloir 9

	50m
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80m
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	100m
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110m
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120m
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200m
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4x60m
	 
	 
	  
	  
	 
	  
	  
	  
	  

	300m
	 
	 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   

	400m
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	800m
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4x200m4x400m
	
	
	
	
	
	
	
	
	


S'il y a des couloirs de sprint du côté opposé, des mesures doivent être fournies pour cette piste de sprint supplémentaire.

Distance mesurée jusqu'à la ligne d'arrivée sur le côté opposé :
	Départ
	Couloir 1
	Couloir 2
	Couloir 3
	Couloir 4
	Couloir 5
	Couloir 6
	Couloir 7
	Couloir 8
	Couloir 9

	50m
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80m
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100m
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110m
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Distance mesurée jusqu’au premier passage sur la ligne d’arrivée :
	Départ incurvé
	Couloir 1
	Couloir 2
	Couloir 3
	Couloir 4
	Couloir 5
	Couloir 6
	Couloir 7
	Couloir 8
	Couloir 9

	1500m
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1000m
3000m
5000m
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	800m 2000m
10000m
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1000m
3000m
3000St*
5000m
	Départ extérieur couloirs 5 à 8
(ou 4 à 6 si 6 couloirs)
	
	
	
	
	

	2000m
10000m
	
	
	
	
	
	

	*optionnel



	Notes
	





[bookmark: _Toc22383533]5.4 Courses de haies

 (
    Sens de la course
)







Les distances entre les obstacles sont mesurées d'avant en avant du repère.

Les courses d'obstacles suivantes sont marquées sur la piste et les distances mesurées jusqu'à la ligne d'arrivée sont en (m) :

	
	10ème
	9ème
	8ème
	7ème
	6ème
	5ème
	4ème
	3ème
	2ème
	1ème

	50mH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80mH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100mH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110mH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200mH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	400mH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tolérance sur les distances d'obstacles ± 0,01 pour 50m, 80m 100 m et 110 m; ± 0,03 pour 200m et 400 m.



S'il y a des couloirs de sprint du côté opposé, des mesures doivent être fournies pour cette piste de sprint supplémentaire afin qu'elle soit incluse dans le certificat.

Les courses d'obstacles suivantes sont marquées sur la ligne droite opposée et les distances mesurées jusqu'à la ligne d'arrivée sont en (m) :
	
	10ème
	9ème
	8ème
	7ème
	6ème
	5ème
	4ème
	3ème
	2ème
	1ème

	50mH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80mH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100mH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110mH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	50m Haies
	Rectangle Rouge
	0.10m x 0.05m
	   O    N

	80m Haies
	Rectangle Blanc
	0.10m x 0.05m
	   O    N

	110m Haies
	Rectangle Bleu
	0.10m x 0.05m
	   O    N

	100m Haies
	Rectangle Jaune
	0.10m x 0.05m
	   O    N

	200m Haies
	Rectangle Bleu
	0.10m x 0.05m
	   O    N

	400m Haies
	Rectangle Vert  
	0.10m x 0.05m
	   O    N



	Les nombre d’emplacements et les distances entre les obstacles dans chaque couloir sont conformes à la règle.
	   O    N



	Les marquages sont à gauche et à droite de chaque Couloir. Les marquages, les tailles et les couleurs sont conformes au plan de marquage.
	   O    N



	Notes 
	





[bookmark: _Toc22383534]5.5 Relais

Les courses de relais suivantes sont marquées sur la piste et les distances mesurées jusqu'à l'arrivée sont en (m):

Relais 4 x 100 m - Distances mesurées jusqu'à l'arrivée :
	
	Couloirs

	Zone de passage
	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	4ème
	Sortie : Jaune
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100m : Blanc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Entrée : Jaune
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3ème
	Sortie : Jaune
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200m : Blanc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Entrée : Jaune
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2ème
	Sortie : Jaune
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300m : Blanc
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Entrée : Jaune
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tolérance sur la longueur de la zone de passage ± 0,02m.



	Les dimensions des zones de passage de relais sont conformes à la règle
	   O    N

	Les tailles et couleurs sont conformes au plan de marquage.
	   O    N



Au relais 4 x 400m, le milieu de zone du 2ème coureur correspond au départ de 800m dans chaque couloir. Pour faciliter la compilation et la vérification, ces mesures peuvent être citées comme celles du 800 m.
Le premier tour (premier coureur) ainsi que la partie du deuxième tour jusqu'à la sortie du premier virage (deuxième coureur) doivent être exécutés dans des couloirs séparés.

Relais 4 x 400 m - Distance mesurée jusqu'à l'arrivée :
	
	Couloirs

	Zone de passage 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2ème relais courreur ccourreur
	Sortie : Bleu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Milieu : Blanc/vert 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Entrée : Bleu
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Autres relais : 
	
	Marquage
	Conforme
	Remarques si non-conformité

	4 x 60m
	Noir
	☐O ☐N
	

	4 x 200m
	Rouge
	☐O ☐N
	



	Les dimensions de la zone de passage sont conformes à la règle. Les tailles et couleurs des repères d’entrée et sortie de zone sont conformes au plan de marquage.
	   O    N



	Notes
	







	[bookmark: _Toc22383535]C. PISTE DE STEEPLE




	[bookmark: _Toc22383536]1. Détails de la piste avec la rivière à l’intérieur de l’anneau 



Si la piste de steeple est bordée par une lice, la courbe doit être mesurée à 0,30 m de la lice, sinon la courbe est mesurée à 0,20 m de la bordure intérieure peinte.

	La piste de steeple a une lice intérieure
	   O     N



	Longueur / Angle
	Mesure
 (m / ⁰)

	 Rayon de la lice intérieure
	R
	 (=)

	 Ligne de course théorique de la piste 
	L
	 (=)

	 Ligne de course théorique de la piste de steeple
	l
	 (=)

	Axe (distance entre les points de centre)
	S
	 (=)

	 Rayon de la lice du steeple / ligne intérieure
	r
	 (=)

	 Angle 1 Piste (⁰):
	
	 (=)

	 Angle 2 Steeple (⁰):
	
	 (=)

	[bookmark: _MON_975330461][bookmark: _MON_975332704][bookmark: _MON_975333764][bookmark: _MON_975335521][bookmark: _MON_975336034][bookmark: _MON_975336279][bookmark: _MON_975336302][bookmark: _MON_975336335][bookmark: _MON_975336377][bookmark: _MON_976823163][bookmark: _MON_976864128][bookmark: _MON_976864264][bookmark: _MON_975330010]



[bookmark: _Toc22383537]
Rivière intérieure (standard)
[bookmark: _Toc22383538]a) Calcul du tour de steeple (Water Jump Inside):
	[bookmark: _Hlk38974565]Longueur
	Mesure (m)

	Courbe 1 (piste de course)
	a
	 (+)

	Courbe 2 (piste de steeple)
	b
	 (+)

	Section droite jusqu'à la ligne médiane
	c
	 (+)

	Demi-piste de steeple (a+b+c)
	z
	 (=)

	Piste de steeple complète (2z)
	d
	 (=)

	Virage normal D-A
	e
	 (+)

	Ligne droite A-B
	f
	 (+)

	Ligne droite C-D
	g
	 (+)

	Tour de steeple (d+e+f+g)
	h
	 (=)


[bookmark: _Toc22383539]
Rivière intérieure en travers

	Longueur
	Mesure (m)

	Courbe a1 (piste de course)
	a1
	 (+)

	Courbe b1 (piste de steeple)
	b1
	 (+)

	Section droite de b1 jusqu'à la ligne médiane
	c1
	 (+)

	Section droite de la ligne médiane à b2
	c2
	 (+)

	Courbe b2
	b2
	 (+)

	Courbe a2
	a2
	 (+)

	Piste de steeple complète (a1+b1+c1+c2+b2+a2)
	d
	 (=)

	Virage normal D-A
	e
	 (+)

	Ligne droite A-B
	f
	 (+)

	Ligne droite C-D
	g
	 (+)

	Tour de steeple (d+e+f+g)
	h
	 (=)


b) Positions de départ des courses de steeple (rivière à l'intérieur) :
	
	Théorique (m)
	Mesure (m)
	Différence
(m)
	Situation

	2000m Steeplechase
	2000-5 tours = 
	
	
	Devant Arrivée

	3000m Steeplechase
	3000-7 tours = 
	 
	
	Devant Arrivée


c) Marquages du passage des lignes droites à courbes (et inversement)
	Les points de passage d’une ligne droite à une ligne courbe (et inversement) sont marqués dans une couleur distinctive de 0,05 mx 0,05 m sur la ligne blanche intérieure
	   O     N




	[bookmark: _Toc22383540]2. Détails de la piste avec rivière à l’extérieur



Si la piste de steeple est bordée par une lice, la courbe doit être mesurée à 0,30 m de la lice, sinon la courbe est mesurée à 0,20 m de la bordure intérieure peinte.

	 La piste de steeple a une lice intérieure
	   O     N



	Longueur
	Mesure (m)

	 Rayon intérieur
	R
	 (=)

	 Ligne de course théorique de la piste 
	L
	 (=)

	 Ligne de course théorique de la piste de steeple
	l
	 (=)

	 Rayon de la lice du steeple / ligne intérieure	:
	r
	 (=)


[bookmark: _Toc22383541] Rivière extérieure (standard)
Running line = ligne de course		Kerb inside = lice intérieure

[bookmark: _Toc22383542]a) Calcul du tour de steeple (rivière à l'extérieur):
	Longueur
	Mesure (m)

	Courbe de la rivière
	a
	 (+)

	Deux lignes droites de transition
	b
	 (+)

	Piste de steeple (a+b)
	d
	 (=)

	Virage normal D-A
	e
	 (+)

	Ligne droite A-B
	f
	 (+)

	Ligne droite C-D
	g
	 (+)

	Tour de steeple (d + e + f + g)
	h
	 (=)


[bookmark: _Toc22383543]b) Positions de départ des courses de steeple (rivière à l'extérieur):
	
	Théorique 
(m)
	Mesure 
(m)
	Différence 
(m)
	Situation

	2000m Steeplechase
	[bookmark: Text1135]5 tours-2000= 
	
	
	Après Arrivée

	3000m Steeplechase
	[bookmark: Text1136]7 tours-3000= 
	
	
	Devant Arrivée



	[bookmark: _Toc22383544]3. Positions des Barrières de Steeple


La distance entre les positions d'obstacles (environ 1/5 de la longueur du tour de steeple)
	Barrière
	1-2
	2-3
	3-4
	4-5
	5-1

	Rivière à l’intérieur (m)
	
	
	
	
	

	Rivière à l’extérieur (m) 
	
	
	
	
	



	
	3000mSt
	2000mSt

	Ligne d'arrivée jusqu'à la 1ère barrière (m)
	
	N/A

	5ème barrière à la ligne d’arrivée (m) 
	
	N/A

	Ligne de départ jusqu’à la 1ère barrière à franchir (m)
	
	



	[bookmark: _Toc22383545]4. Rivière 



	
	Mesure

	Longueur comprenant la barrière (m)
	

	Largeur à l'intérieur (m) 
	

	 Longueur à l'intérieur de la fosse (m)            a
	

	 Profondeur (m)                                               b
	

	 Longueur du fond de fosse                            c
	

	 Angle d’inclinaison (⁰)                           tan-1 b/(a-c)
	

	 Longueur de la barrière (m)
	[bookmark: Text1165]



	
	HOMMES
	U18 HOMMES
	FEMMES

	 Hauteur de la barrière
	[bookmark: Text1163]
	
	





	CONCOURS



Veuillez utiliser les schémas en annexe pour fournir les niveaux aux endroits requis. Les installations de concours doivent être identifiées par des lettres et des chiffres qui coïncident avec ceux utilisés dans le rapport de mesure pour ces installations.

Il est essentiel que des niveaux et non des pentes soient fournis sur chacune des pistes d’élan aux intervalles demandés sur le schéma, y compris toutes les planches d’appel, les bacs et zones de réception, selon le cas.

Pour faciliter la vérification, il est conseillé que le niveau sur le butoir de perche, les lignes d’appel, le centre du cercle de lancer et le centre de l'arc de lancer du javelot soit de 0,000m.

La convention de signe à utiliser pour les pentes est qu'une pente ascendante dans le sens de la course ou du lancer est positive (+). (Pour les lancers, à n'importe quelle distance, le niveau le plus bas est comparé au niveau au centre du cercle de lancer ou de l'arc de lancer du javelot approprié pour déterminer l'inclinaison.)

	[bookmark: _Toc22383547][bookmark: _Hlk21979903]D. INSTALLATIONS DE SAUTS



	[bookmark: _Toc22383548]1. Installation de Saut en Hauteur



	
	
	Sautoir A
	Sautoir B

	Piste d’élan
	Longueur (m)
	
	

	
	Cette longueur inclut-elle une partie de la piste ?
	   O    N
	   O    N

	Zone d’appel
	Le niveau ou l'inclinaison est conforme à la règle
	   O    N
	   O    N

	Pente
	L'inclinaison globale maximale dans les 15 derniers mètres de la piste d’élan et de la zone d’appel est inférieure à 1 : 167 (0,6%) en direction du centre de la barre de saut. 
	   O    N
	   O    N





 (
Prendre
 
l
es niveaux
 
au centre de
 la zone d’impulsion
 (0,000 m) et à 15 m 
de chaque côté d’une piste de 16m
)


 (
M0
)






 (
D15
) (
G15
)











	
	M0
	G15
	D15

	Sautoir A
	
	
	

	Sautoir B
	
	
	










	[bookmark: _Toc22383549]2. Installation de Saut à la Perche 


Il est nécessaire de répondre pour les deux extrémités de chaque piste car la direction différente de la course pourrait entraîner une réponse différente en particulier en ce qui concerne l'inclinaison globale.
	[bookmark: _Hlk38210336]
	Sautoir 
	A
	B
	C
	D

	Piste d’élan
	Longueur (m)
	
	
	
	

	
	Largeur (m)
	
	
	
	

	
	Marquée par des lignes blanches de 0,05 m de largeur
	   O    N
	   O    N
	   O    N
	   O    N

	
	Il y a des marques sur le côté de la piste à chaque 0,5 m de 2,5 m à 5 m de la ligne « zéro » et à chaque 1,0 m de 5 m à 18 m
	   O    N
	   O    N
	   O    N
	   O    N

	Pentes
	L'inclinaison latérale maximale de la piste est inférieure à 1/100 
	   O    N
	   O    N
	   O    N
	   O    N

	
	Dans les 40 derniers mètres de la piste, l'inclinaison globale descendante dans le sens de la marche est inférieure à 1/1000
	   O    N
	   O    N
	   O    N
	   O    N

	Ligne Zéro
	Une ligne blanche de 0,01 m de large est tracée à angle droit par rapport à l'axe de la piste, dans le prolongement de l'extrémité arrière du butoir
	   O    N
	   O    N
	   O    N
	   O    N



[bookmark: _Hlk38210384]
 (
G40
) (
D40
) (
G0
) (
D0
)
	
	G0
	D0
	G40
	D40

	Sautoir A
	
	
	
	

	Sautoir B
	
	
	
	

	Sautoir C
	
	
	
	

	Sautoir D
	
	
	
	





	[bookmark: _Toc22383550]3. Installation de Saut en Longueur



	
	Sautoir 
	A
	B
	C
	D 

	Piste d’élan
	Longueur (m)
	
	
	
	

	
	Largeur (m)
	
	
	
	

	
	Marquée par des lignes blanches de 0,05 m de largeur 
	   O    N
	   O    N
	   O    N
	   O    N

	Pente
	L'inclinaison latérale maximale de la piste est inférieure à 1/100 
	   O    N
	   O    N
	   O    N
	   O    N

	
	Dans les 40 derniers mètres de la piste, l'inclinaison globale descendante dans le sens de la marche est inférieure à 1/1000
	   O    N
	   O    N
	   O    N
	   O    N

	Ligne d’appel
	Distance (D) entre la ligne d’appel et l'extrémité la plus éloignée de la zone de réception (m)
	
	
	
	

	
	Distance (d) entre la ligne d’appel et l'extrémité la plus proche de la zone de réception (m)
	
	
	
	

	Zone de réception
	Largeur totale (m)
	
	
	
	

	
	L'axe de la piste est aligné avec la ligne médiane de la zone de réception
	   O    N
	   O    N
	   O    N
	   O    N



	Notes
	


[bookmark: _Hlk37947137]
	Sautoirs
	A
	B
	C
	D

	G0
	
	
	
	

	D0
	
	
	
	

	G40
	
	
	
	

	D40
	
	
	
	

	Bac 1
	
	
	
	

	Bac 2
	
	
	
	

	Bac 3
	
	
	
	

	Bac 4
	
	
	
	


 (
Prendre les niveaux à chaque ligne d’appel, à 40 m et aux quatre coins du bac de réception. S'il y a plusieurs pistes de saut utilisant une zone de réception commune,
 
des niveaux supplémentaires doivent être fournis limitant la largeur de la zone de réception à 3,00 m
 maximum
) (
D40
) (
G40
) (
d
) (
D
) (
D0
) (
G0
) (
Bac 2
) (
Bac 1
) (
Bac 3
) (
Bac 4
)


	[bookmark: _Toc22383551]4. Installation de Triple Saut


[bookmark: _Hlk38209561]
	
	                                                   Sautoir
	A
	B
	C
	D

	Piste d’élan
	Longueur (m)
	Planche 13m
	
	
	 
	

	
	
	Planche 11m
	 
	
	 
	

	
	
	Planche 9m
	
	
	
	

	
	Largeur (m)
	
	
	
	

	
	Marquée par des lignes blanches de 0,05 m de largeur 
	   O    N
	   O    N
	   O    N
	   O    N

	Pente
	L'inclinaison latérale maximale de la piste est inférieure à 1/100 
	   O    N
	   O    N
	   O    N
	   O    N

	
	Dans les 40 derniers mètres de la piste, l'inclinaison globale descendante dans le sens de la marche est inférieure à 1/1000
	   O    N
	   O    N
	   O    N
	   O    N

	Ligne d’appel
	Distance (D)entre la ligne d’appel la plus éloignée et l'extrémité la plus éloignée de la zone de réception (m)
	
	
	
	

	
	Distance (d) entre la ligne d’appel la plus éloignée et l'extrémité la plus proche de la zone de réception (m)
	
	
	
	

	Planches
d’appel
	Planche complète à 9m
	   O    N
	   O    N
	   O    N
	   O    N

	
	Planche peinte à 9m
	   O    N
	   O    N
	   O    N
	   O    N

	
	Planche complète à 7m
	   O    N
	   O    N
	   O    N
	   O    N

	
	Planche peinte à 7m
	   O    N
	   O    N
	   O    N
	   O    N

	Zone de réception
	Largeur totale (m)
	 
	
	
	

	
	L'axe de la piste est aligné avec la ligne médiane de la zone de réception
	   O    N
	   O    N
	   O    N
	   O    N



	Notes
	


[bookmark: _Hlk38032451]
	Sautoirs
	A
	B
	C
	D

	G0
	
	
	
	

	D0
	
	
	
	

	G40
	
	
	
	

	D40
	
	
	
	

	Bac 1
	
	
	
	

	Bac 2
	
	
	
	

	Bac 3
	
	
	
	

	Bac 4
	
	
	
	


 (
D40
) (
G40
) (
D0
) (
G0
) (
Bac 1
) (
Bac 3
) (
Bac 4
) (
Prendre les niveaux à chaque ligne d’appel (0,000 m), à 40 m et aux quatre coins du bac de réception. S'il y a plusieurs pistes de saut utilisant une zone de réception commune,
 
des niveaux supplémentaires doivent être fournis limitant la largeur de la zone de réception à 3,00 m
 maximum
) (
d
) (
D
) (
Bac 2
)
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	[bookmark: _Toc22383553]1. Installation de Lancer de Poids



	[bookmark: _Hlk38289322]
	Cercle
	A
	B
	C

	Cercle
	Le dessus du cercle affleure le sol extérieur
	   O    N
	   O    N
	   O    N

	
	Deux lignes blanches de 0,75 mini x 0,05m sont tracées de chaque côté de l’axe du cercle métallique
	   O    N
	   O    N
	   O    N

	
	La surface est plane et plus basse que le bord supérieur du cercle
	   O    N
	   O    N
	   O    N

	
	Le cercle fait min. 6 mm d'épaisseur et est peint en blanc
	   O    N
	   O    N
	   O    N

	
	D1 (m)
	Diamètre
	
	
	

	
	
	Profondeur D1-1
	
	
	 

	
	
	Profondeur D1-2
	
	
	

	
	D2 (m)
	Diamètre
	
	
	

	
	
	Profondeur D2-1
	
	
	

	
	
	Profondeur D2-2
	
	
	

	
	D3 (m)
	Diamètre
	
	
	

	
	
	Profondeur D3-1
	
	
	

	
	
	Profondeur D3-2
	
	
	

	
	D4 (m)
	Diamètre
	
	
	

	
	
	Profondeur D4-1
	
	
	

	
	
	Profondeur D4-2
	
	
	

	
	Profondeur du cercle au centre

	
	
	

	Secteur de chute
	Nature du sol du secteur de chute

	
	
	

	
	L’inclinaison descendante globale maximale dans la direction du lancer ne dépasse pas 1 :1000

	   O    N
	   O    N
	   O    N


                          






 (
D
4
-1
) (
D
3
-1
) (
D2-1
)
 (
Sens du lancer
)



 (
D
1
-
2
) (
D
1
-1
)



 (
D
4
-
2
) (
D
3
-
2
) (
D
2
-
2
)


D31
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 (
M
0
)


 (
M25
)










 (
D10
) (
G10
) (
M10
)





 (
G15
) (
D15
) (
M15
)






 (
M20
) (
D20
) (
G20
)





 (
G25
) (
D25
)








	M0 : 
	D10
	M10
	G10
	D15
	M15
	G15
	D20
	M20
	G20

	Cercle A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk40979810]Cercle B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cercle C
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	[bookmark: _Hlk38290481]
	D25
	M25
	G25

	Cercle A
	
	
	

	Cercle B
	
	
	

	Cercle C
	
	
	














	[bookmark: _Toc22383554]2. Installation de Lancer de Disque


[bookmark: _Hlk62316430]
	
	
	Cercle A
	Cercle B

	Cercle
	Le dessus du cercle affleure le sol extérieur
	   O    N
	   O    N

	
	Deux lignes blanches de 0,75 mini x 0,05m sont tracées de chaque côté de l’axe du cercle métallique
	   O    N
	   O    N

	
	La surface est plane et plus basse que le bord supérieur du cercle
	   O    N
	   O    N

	
	Le cercle fait min. 6 mm d'épaisseur et est peint en blanc
	   O    N
	   O    N

	
	D1 (m)
	Diamètre
	
	

	
	
	Profondeur D1-1
	
	

	
	
	Profondeur D1-2
	
	

	
	D2 (m)
	Diamètre
	
	

	
	
	Profondeur D2-1
	
	

	
	
	Profondeur D2-2 
	
	

	
	D3 (m)
	Diamètre
	
	

	
	
	Profondeur D3-1
	
	

	
	
	Profondeur D3-2
	
	

	
	D4 (m)
	Diamètre
	
	

	
	
	Profondeur D4-1
	
	

	
	
	Profondeur D4-2
	
	

	
	Profondeur du cercle au centre
	
	

	Secteur de chute
	Nature du sol du secteur de chute
	
	

	
	L’inclinaison descendante globale maximale dans la direction du lancer ne dépasse pas 1/1000
	   O    N
	   O    N



                   
 (
Sens du lancer
)
 (
D3-
2
) (
D3-
1
) (
D
1
-
1
) (
D
1
-2
) (
D
2
-2
) (
D
2
-
1
) (
D
4
-2
) (
D
4
-
1
)



 (
M0
)











 (
M30
) (
G30
) (
D30
)







 (
D50
) (
G50
)
 (
M50
)






 (
G70
) (
D70
)
 (
M70
)



 (
D80
) (
G80
)
 (
M80
)














	M0 : 
	D30
	M30
	G30
	D50
	M50
	G50
	D70
	M70
	G70

	Cercle A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cercle B
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	D80
	M80
	G80

	Cercle A
	
	
	

	Cercle B
	
	
	





	[bookmark: _Toc22383555]3. Installation de Lancer de Marteau



Le marteau peut être lancé du cercle du disque à condition que le diamètre de ce cercle soit réduit de 2,5 m à 2,135 m en plaçant un réducteur circulaire à l'intérieur et que la cage soit appropriée.

	
	
	Cercle A
	Cercle B

	Cercle
	Le dessus du cercle affleure le sol extérieur
	   O    N
	   O    N

	
	Deux lignes blanches de 0,75 mini x 0,05m sont tracées de chaque côté de l’axe du cercle métallique
	   O    N
	   O    N

	
	La surface est plane et plus basse que le bord supérieur du cercle
	   O    N
	   O    N

	
	Le cercle fait min. 6 mm d'épaisseur et est peint en blanc
	   O    N
	   O    N

	
	D1 (m)
	Diamètre
	
	

	
	
	Profondeur D1-1
	
	

	
	
	Profondeur D1-2
	
	

	
	D2 (m)
	Diamètre
	
	

	
	
	Profondeur D2-1
	
	

	
	
	Profondeur D2-2
	
	

	
	D3 (m)
	Diamètre
	
	

	
	
	Profondeur D3-1
	
	

	
	
	Profondeur D3-2
	
	

	
	D4 (m)
	Diamètre
	
	

	
	
	Profondeur D4-1
	
	

	
	
	Profondeur D4-2
	
	

	
	Profondeur du cercle au centre
	
	

	Secteur de chute
	Nature du sol du secteur de chute
	
	

	
	L’inclinaison descendante globale maximale dans la direction du lancer ne dépasse pas 1/1000
	   O    N
	   O    N


 (
D1
1
D2
1
D3
2
D4
1
D1
2
D2
2
D3
1
D4
2
) (
Sens du lancer
)                      



 (
M0
)













 (
G30
) (
M30
) (
D30
)








 (
D50
) (
G50
)
 (
M50
)







 (
G70
) (
D70
)
 (
M70
)



 (
D80
) (
G80
)
 (
M80
)


 (
D90
)
 (
G90
)
 (
M90
)





	M0 : 
	D30
	M30
	G30
	D50
	M50
	G50
	D70
	M70
	G70

	Cercle A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cercle B
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	D80
	M80
	G80
	D90
	M90
	G90

	Cercle A
	
	
	
	
	
	

	Cercle B
	
	
	
	
	 
	











	[bookmark: _Toc22383556]4. Installation de Lancer de Javelot


[bookmark: _Hlk62317693]
	
	
	Piste A
	Piste B

	Piste d’élan

	Longueur (m)
	
	

	
	Marquée par deux lignes blanches parallèles de 0,05 m de large et de 4 m de distance
	   O    N
	   O    N

	
	Pour aider les officiels à déterminer la sortie de la piste de l’athlète, deux marques blanches carrées, 0,05 mx 0,05 m, sont peintes sur le côté de la piste à quatre mètres en arrière des extrémités de l'arc.
	   O    N
	   O    N

	
	L'inclinaison latérale maximale de la piste ne dépasse pas 1/100
	   O    N
	   O    N

	
	Dans les 20 derniers mètres de la piste, l'inclinaison globale descendante dans le sens de la course est inférieure à 1/1000
	   O    N
	   O    N

	
	L’origine des limites de secteur de chute (rayon de 8m) est marquée par diamètre de 20 à 30mm 
	   O    N
	   O    N

	
	Aux extrémités de l’arc de cercle, perpendiculairement aux lignes délimitant la piste d’élan, présence de 2 lignes blanches d’au moins 0,75m de long et 0,07m de large
	   O    N
	   O    N

	Secteur de chute
	Nature du sol du secteur de chute
	
	

	
	L’inclinaison descendante globale maximale dans la direction du lancer ne dépasse pas 1/1000
	   O    N
	   O    N














 (
G-20
)
 (
D-20
) (
Piste d’élan
 
:
 Prendre les niveaux au centre (
0.000m) et aux extrémités de l’arc de lancer 
et à 20m de cet 
arc. 
)





 (
D0
) (
G0
)



 (
M0
)



 (
D30
) (
G30
) (
M30
)





 (
D50
)
 (
G50
) (
M50
)





 (
D70
)
 (
G70
) (
M70
)





 (
D90
) (
G90
)
 (
M90
)








	Piste élan
	D0
	M0
	G0
	D-20
	G-20
	Secteur
	D30
	M30
	G30

	Piste A
	
	
	
	
	
	Secteur A
	
	
	

	Piste B
	
	
	
	
	
	Secteur B
	
	
	



	Secteur chute
	D50
	M50
	G50
	D70
	M70
	G70
	D90
	M90
	G90

	Secteur A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Secteur B
	
	
	
	
	
	
	
	
	










	[bookmark: _Toc219353358][bookmark: _Toc22383557]F. PIÈCES JOINTES



[bookmark: _Hlk37598937]Cochez la case appropriée |_| ci-dessous pour chaque pièce jointe fournie avec ce rapport.

   	Les certificats de précision des instruments.

   	Le plan montrant la disposition des installations sur le terrain par rapport à la piste.

   	les niveaux des pistes d’élan, aires de réception, cercles et secteurs de chute comme demandé sur les schémas présents en annexe (pages 30 à 39).

	[bookmark: _Toc22383558]G. CONCLUSIONS



[bookmark: _Hlk37599030]La zone de compétition a été vérifiée en ce qui concerne la disposition, les pentes et la précision dimensionnelle.

Je certifie par la présente que toutes les mesures et informations présentées dans ce rapport sont exactes et sont le résultat d'une enquête bien menée.

Compte tenu des mesures ci-jointes effectuées lors la vérification du stade, je recommande que l'établissement se voie octroyer le classement par la Fédération Française d'Athlétisme

    OUI 	    NON

Si la réponse est NON, veuillez indiquer ci-dessous la ou les raisons pour lesquelles l'installation ne relève pas conforme aux « Règlement des Installations » et si une confirmation de conformité est recommandée.

	



Autres notes :
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	[bookmark: _Toc68948268]Date
	

	Nom du géomètre
	

	Signature (scan accepté)
	



[bookmark: _Toc22383559]
ANNEXE - Enregistrement des mesures pour les pistes en « anse de panier »


La précision dimensionnelle est mesurée sur le bord extérieur de la ligne intérieure de chaque couloir.

Pour les pistes en « Anse de panier », les virages doivent être subdivisés en différents secteurs de telle sorte que les mesures correspondent à l’un des 2 rayons. 
Le tableau peut être adapté aux différentes configurations en « anse de panier » en divisant les arcs en différents segments de longueur à peu près égale.



Exemple de points de mesure pour une piste de 400m en anse de panier
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Version Mai 2021

	N°
	Angle
	Couloir 1
	Couloir 2
	Couloir 3
	Couloir 4
	Couloir 5
	Couloir 6
	Couloir 7
	Couloir 8
	Couloir 9

	
	
	R1 =  m 
	R2 =  m
	R3 =  m
	R4 =  m
	R5 =  m
	R6 =  m
	R7 =  m
	R8 =  m
	R9 =  m

	
	
	r1 =  m
	r2 =  m
	r3 =  m
	r4 =  m
	r5 =  m
	r6 =  m
	r7 =  m
	r8 =  m
	r9 =  m

	
	
	L
	D
	L
	D
	L
	D
	L
	D
	L
	D
	L
	D
	L
	D
	L
	D
	L
	D

	
	gr
	m
	mm
	m
	mm
	m
	mm
	m
	mm
	m
	mm
	m
	mm
	m
	mm
	m
	mm
	
	
	
	[bookmark: Text1492]     
	[bookmark: Text1532]     
	[bookmark: Text1572]     
	[bookmark: Text1612]     
	[bookmark: Text1652]     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	1
	0.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Moyenne
	1-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	Moyenne
	5-8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	Moyenne
	9-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	x π
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	0.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Moyenne
	14-17
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	20
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Moyenne
	18-21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	N°
	Angle
	Lane 1
	Lane 2
	Lane 3
	Lane 4
	Lane 5
	Lane 6
	Lane 7
	Lane 8
	Lane 9

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Moyenne
	22-25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	x π
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Remarque : Les rayons moyens doivent être enregistrés avec quatre décimales.

	13
	S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Calcul de la longueur (à la corde) 

Longueur 

Les longueurs de courbure et les écarts de longueur doivent être calculés à trois décimales en utilisant les rayons moyens de courbure et les différences à quatre décimales.

	Couloir 1
	Distance (m)
	Angle (gr)
	Longueur (m)

	Courbe moyenne A - H
	
	
	 (+)

	Courbe moyenne H - G
	
	
	 (+)

	Courbe moyenne G - D
	
	
	 (+)

	Courbe moyenne C - F
	
	
	 (+)

	Courbe moyenne F - E
	
	
	 (+)

	Courbe moyenne E - B
	
	
	 (+)

	Ligne droite C – D (14)
	N/A
	N/A
	 (+)

	Ligne droite A – B (28)
	N/A
	N/A
	 (+)

	Longueur de la lice intérieure
	N/A
	N/A
	 (=)



Écart par rapport à la longueur de course :
L'écart de la longueur de la lice intérieure ajouté à la longueur de théorique de la piste de la page 5 devrait également donner la distance de course théorique.

	Couloir 1
	Ecart de distance (m)
	Angle (gr)
	Ecart de longueur (m) 

	Écart moyen par rapport à la valeur souhaitée A - H
	
	
	 (+)

	Écart moyen par rapport à la valeur souhaitée H - G
	
	
	 (+)

	Écart moyen par rapport à la valeur souhaitée G – D 
	
	
	 (+)

	Écart moyen par rapport à la valeur souhaitée C - F
	
	
	 (+)

	Écart moyen par rapport à la valeur souhaitée F - E
	
	
	 (+)

	Écart moyen par rapport à la valeur souhaitée E - B
	
	
	 (+)

	Ligne droite C – D (14)
	N/A
	N/A
	 (+)

	Ligne droite A – B (28)
	N/A
	N/A
	 (+)

	Longueur de la lice intérieure
	N/A
	N/A
	 (=)
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