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CERTIFICAT DE MESURAGE ET DE NIVELLEMENT
Installation Individuelle ou Temporaire    LIGNE DROITE 60m  



	
Ce formulaire doit être envoyé à : ces@athle.fr




GENERALITES
Ce document est complété par le géomètre accompagné d’un plan montrant la disposition des installations sur le terrain ou dans la salle et du certificat de vérification du matériel de mesure datant de moins de 12 mois (mentionnant le numéro de série de l’appareil) délivré par un centre de service ou un laboratoire agréé rattaché aux normes de mesure nationales.

Les distances supérieures à 20m doivent être mesurées par des instruments électro-optiques. Les angles sont mesurés au théodolite.

Les niveaux et les mesures sont à fournir en mètres à trois décimales sur les formulaires de l’annexe.

Indiquer les niveaux avec le signe (+) pour une déclivité ascendante dans le sens de la course. Signe (-) pour une déclivité descendante. 

Lorsqu’une compétition se déroule sur plus d’une journée, la mesure doit être réalisée, au plus tard, le jour de la première épreuve. Si le géomètre est convaincu qu’il n’y aura pas de risque de déplacement ou de modification des installations, la mesure peut être faite jusqu’à 2 jours avant la compétition.

Il n’appartient pas au géomètre ou à d’autres personnes de déterminer si des dérogations pourraient être accordées en cas de non-conformité aux règles ou aux stipulations du « Règlement des Installations FFA ». Ce sont des décisions que seule la CES peut prendre.

Toutes les informations requises dans ce formulaire doivent être déterminées par l'expert qui ne doit pas s'appuyer sur d'autres travaux de mesure qui auraient pu être effectués par d'autres.

GEOMETRE
	Compagnie
	

	Adresse
	

	Téléphone
	

	Email
	

	Date de mesure
	

	Conditions météo et température
	

	Instrument
	Théodolite  
	N° :
	

	
	Distance (m) 
	N° :
	



SITE
	Nom
	

	Adresse
	

	Installation (s) mesurée(s)
	




INSTALLATION - MESURES 					    LIGNE DROITE

	Exigences

	La piste
	La longueur de la piste  
	 m

	
	Nombre de couloirs
	

	
	Largeur des couloirs 1.22m ± 0.01
	 m

	
	Couloirs marqués par des ligne blanches de 0.05m
	☐O  ☐N

	Inclinaison
	L’inclinaison latérale maximale de la piste inférieure à 1/100. 
	☐O  ☐N

	
	L’inclinaison descendante globale dans le sens de la course est inférieure à 1/1000. 
	☐O  ☐N


Distance mesurée jusqu'à la ligne d'arrivée :
	Départ
	Ligne 1
	Ligne 2
	Ligne 3
	Ligne 4
	Ligne 5
	Ligne 6
	Ligne 7
	Ligne 8

	50m
	
	
	
	
	
	
	
	

	60m
	 
	
	
	
	
	
	
	


Courses de haies
Sens de la course







Les distances entre les obstacles sont mesurées du devant du repère jusqu’au-devant du repère suivant.
Les courses de haies suivantes sont marquées sur la piste et les distances mesurées jusqu'à l'arrivée (m) (Tolérance ± 0,01)

	
	5ème
	4ème
	3ème
	2ème
	1ère

	50m Benjamins
	
	
	
	
	

	50m Minimes H
	--
	
	
	
	

	50m Autres catégories H
	--
	
	
	
	

	60m Hommes
	
	
	
	
	

	50m Benjamines
	
	 
	
	 
	 

	50m Minimes F
	--
	
	
	
	

	50m Autres catégories F
	--
	
	
	
	

	60m Femmes
	
	
	
	
	



50/60m Haies Benjamins        rectangle 10cm x 5cm Rouge*	☐O  ☐N
50/60m Haies Minimes H        rectangle 10cm x 5cm Jaune*	☐O  ☐N 
50/60m Haies Autres catégories H rectangle 10cm x 5cm Bleu*	☐O  ☐N
50/60m Haies Benjamines      rectangle 10cm x 5cm Rouge*                         ☐O  ☐N
50/60m Haies Minimes F         rectangle 10cm x 5cm Blanc*                          ☐O  ☐N
50/60m Haies Autres catégories F rectangle 10cm x 5cm Jaune*                 ☐O  ☐N
* Les repères du 50m sont facultatives si celles du 60m sont marquées.
Les distances entre les haies dans chaque couloir sont conformes : 	☐O  ☐N
Il y a repère à gauche et à droite de chaque couloir. Taille et couleur conformes☐O  ☐N


INSTALLATION – NIVELLEMENT
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CONCLUSIONS DU GEOMETRE

La zone de compétition a été vérifiée en ce qui concerne la disposition, l'inclinaison et la précision dimensionnelle.
Je certifie par la présente que toutes les mesures et informations présentées dans ce rapport sont exactes et sont le résultat d'une mesure faite conformément aux règles de l’art.
Compte tenu des mesures ci-jointes faites sur le site, je recommande que l'installation soit acceptée pour être conforme aux exigences du « Règlement des Installations » de la FFA.
☐ OUI 	☐ NON
Si la réponse est NON, veuillez indiquer ci-dessous la ou les raisons pour lesquelles l'installation ne respecte pas le « Règlement des installations ».

	

	

	

	



	Date :
	

	Nom du géomètre :
	

	
Signature (scan accepté) :

	



Octobre 2025	
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