ATHLE – CES                                                          	CERTIF INSTALLATION INDIVIDUELLE OU TEMPORAIRE LIGNE DROITE
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CERTIFICAT DE MESURAGE ET DE NIVELLEMENT
Installation Individuelle ou Temporaire    LIGNE DROITE 110m   



	
Ce formulaire doit être envoyé à : ces@athle.fr




GENERALITES
Ce document est complété par le géomètre accompagné d’un plan montrant la disposition des installations sur le terrain ou dans la salle et du certificat de vérification du matériel de mesure datant de moins de 12 mois (mentionnant le numéro de série de l’appareil) délivré par un centre de service ou un laboratoire agréé rattaché aux normes de mesure nationales.

Les distances supérieures à 20m doivent être mesurées par des instruments électro-optiques. Les angles sont mesurés au théodolite.

Les niveaux et les mesures sont à fournir en mètres à trois décimales sur les formulaires de l’annexe.

Indiquer les niveaux avec le signe (+) pour une déclivité ascendante dans le sens de la course. Signe (-) pour une déclivité descendante. 

Lorsqu’une compétition se déroule sur plus d’une journée, la mesure doit être réalisée, au plus tard, le jour de la première épreuve. Si le géomètre est convaincu qu’il n’y aura pas de risque de déplacement ou de modification des installations, la mesure peut être faite jusqu’à 2 jours avant la compétition.

Il n’appartient pas au géomètre ou à d’autres personnes de déterminer si des dérogations pourraient être accordées en cas de non-conformité aux règles ou aux stipulations du « Règlement des Installations FFA ». Ce sont des décisions que seule la CES peut prendre.

Toutes les informations requises dans ce formulaire doivent être déterminées par l'expert qui ne doit pas s'appuyer sur d'autres travaux de mesure qui auraient pu être effectués par d'autres.

GEOMETRE
	Compagnie
	

	Adresse
	

	Téléphone
	

	Email
	

	Date de mesure
	

	Conditions météo et température
	

	Instrument
	Théodolite  
	N° :
	

	
	Distance (m) 
	N° :
	



SITE
	Nom
	

	Adresse
	

	Installation (s) mesurée(s)
	





 LIGNE DROITE D’ARRIVEE

I110
E110

[image: ]M0
I0
E0
M100
I100
E100
M110
Le niveau à la ligne d'arrivée est supposé être de 0,000 m. Sur la ligne droite, les niveaux doivent être pris au 100m, 110m et sur la ligne d'arrivée en 3 points : à l’intérieur du couloir 1, au centre de la piste et à l’extérieur du dernier couloir.

	
	E0
	M0
	I0
	E100
	M100
	I100
	E110
	M110
	I110

	Ligne droite 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ligne droite opposée*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ligne droite inversée*
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) si existante et tracée
	L'inclinaison latérale de la piste est vers le couloir intérieur
	☐ O ☐ N

	L'inclinaison latérale de la piste est inférieure à 1/100 (1,0%)
	☐ O ☐ N



	L'inclinaison descendante globale de la piste dans le sens de la course du début à la fin est inférieure à 1/1000 (0,1%)
	☐ O ☐ N


[bookmark: _Toc429996695]
	[bookmark: _Toc22383529] Marquage de la piste



[bookmark: _Toc22383530]5.1 Général

	[bookmark: _Hlk5716877]Toutes les lignes de couloirs sont blanches
	☐ O ☐ N

	Toutes les lignes font 0,05m de large
	☐ O ☐ N

	Toutes les lignes de départ et la ligne d'arrivée sont marquées à angle droit par rapport aux lignes de couloir. 
	☐ O ☐ N

	L'intersection des lignes de couloir et de la ligne d'arrivée est peinte en noir (0,02m x 0,05m) dans une conception appropriée pour faciliter l'alignement de l'équipement de Photo Finish et pour faciliter la lecture de l'image Photo Finish. 
	☐ O ☐ N

	Immédiatement avant la ligne d'arrivée, les couloirs sont marqués par des chiffres d'une hauteur minimale de 0,50 m lus dans le sens de la course ou depuis l'extérieur de la piste (en option) avec le couloir intérieur gauche numéroté 1.
	☐ O ☐ N

	Option : des lignes blanches de 0,03 m de large et 0,80 m de long sont          1m marquées avant la ligne d'arrivée.                                                                     3m
5m
	☐ O ☐ N      ☐ O ☐ N
☐ O ☐ N



[bookmark: _Toc22383531] Lignes de départ

Les départs suivants sont marqués sur la piste :

	50m
	Blanc
	Ligne droite
	En couloirs séparés
	☒ O ☐ N

	80m
	
	
	
	☐ O ☐ N

	100m
	
	
	
	☐ O ☐ N

	110m
	
	
	
	☐ O ☐ N




Position des départs

Toutes les mesures doivent être en m à trois décimales. Tolérances admissibles des distances : 0 à + 0.02m. Aucune tolérance négative n'est admise.
	Toutes les distances ont été mesurées dans le sens des aiguilles d'une montre, du bord de la ligne d'arrivée au plus près du départ au bord de la ligne de départ au plus loin de l'arrivée.
	☒ O ☐ N



Distance mesurée jusqu'à la ligne d'arrivée :
	Départ
	Couloir 1
	Couloir 2
	Couloir 3
	Couloir 4
	Couloir 5
	Couloir 6
	Couloir 7
	Couloir 8
	Couloir 9

	50m
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80m
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100m
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110m
	
	
	
	
	
	
	
	
	









Courses de haies
    Sens de la course


									Les distances entre les
									obstacles sont mesurées
									d'avant en avant du repère


Les courses d'obstacles suivantes sont marquées sur la piste et les distances mesurées jusqu'à la ligne d'arrivée sont en (m) :

	
	10ème
	9ème
	8ème
	7ème
	6ème
	5ème
	4ème
	3ème
	2ème
	1ème

	50mH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80mH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100mH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110mH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tolérance sur les distances d'obstacles ± 0,01 pour 50m, 80m 100 m et 110 m.



Couleur des marquages
	50m Haies
	Rectangle Rouge
	0.10m x 0.05m
	☐ O ☐ N

	80m Haies
	Rectangle Blanc
	0.10m x 0.05m
	☐ O ☐ N

	110m Haies
	Rectangle Bleu
	0.10m x 0.05m
	☐ O ☐ N

	100m Haies
	Rectangle Jaune
	0.10m x 0.05m
	☐ O ☐ N



	Les nombre d’emplacements et les distances entre les obstacles dans chaque couloir sont conformes à la règle.
	☐ O ☐ N

	Les marquages sont à gauche et à droite de chaque couloir. Les marquages, les tailles et les couleurs sont conformes au plan de marquage.
	☐ O ☐ N



CONCLUSIONS DU GEOMETRE

La zone de compétition a été vérifiée en ce qui concerne la disposition, l'inclinaison et la précision dimensionnelle.
Je certifie par la présente que toutes les mesures et informations présentées dans ce rapport sont exactes et sont le résultat d'une mesure faite conformément aux règles de l’art.
Compte tenu des mesures ci-jointes faites sur le site, je recommande que l'installation soit acceptée pour être conforme aux exigences du « Règlement des Installations » de la FFA.
☐ OUI 	☐ NON
Si la réponse est NON, veuillez indiquer ci-dessous la ou les raisons pour lesquelles l'installation ne respecte pas le « Règlement des installations ».

	

	

	



	Date :
	

	Nom du géomètre :
	

	
Signature (scan accepté) :

	



Octobre 2025	
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