ATHLE – CES	                                  CERTIF INSTALLATION INDIVIDUELLE ou TEMPORAIRE MARTEAU/DISQUE 2 Plateaux
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CERTIFICAT DE MESURAGE ET DE NIVELLEMENT
Installation Individuelle ou Temporaire MARTEAU / DISQUE 2 plateaux



	
Ce formulaire doit être envoyé à : ces@athle.fr




GENERALITES
Ce document est complété par le géomètre accompagné d’un plan montrant la disposition des installations sur le terrain ou dans la salle et du certificat de vérification du matériel de mesure datant de moins de 12 mois (mentionnant le numéro de série de l’appareil) délivré par un centre de service ou un laboratoire agréé rattaché aux normes de mesure nationales.

Les distances supérieures à 20m doivent être mesurées par des instruments électro-optiques. Les angles sont mesurés au théodolite.

Les niveaux et les mesures sont à fournir en mètres à trois décimales sur les formulaires de l’annexe.

Indiquer les niveaux avec le signe (+) pour une déclivité ascendante dans le sens de la course. Signe (-) pour une déclivité descendante. 

Lorsqu’une compétition se déroule sur plus d’une journée, la mesure doit être réalisée, au plus tard, le jour de la première épreuve. Si le géomètre est convaincu qu’il n’y aura pas de risque de déplacement ou de modification des installations, la mesure peut être faite jusqu’à 2 jours avant la compétition.

Il n’appartient pas au géomètre ou à d’autres personnes de déterminer si des dérogations pourraient être accordées en cas de non-conformité aux règles ou aux stipulations du « Règlement des Installations FFA ». Ce sont des décisions que seule la CES peut prendre.

Toutes les informations requises dans ce formulaire doivent être déterminées par l'expert qui ne doit pas s'appuyer sur d'autres travaux de mesure qui auraient pu être effectués par d'autres.

GEOMETRE
	Compagnie
	

	Adresse
	

	Téléphone
	

	Email
	

	Date de mesure
	

	Conditions météo et température
	

	Instrument
	Théodolite  
	N° :
	

	
	Distance (m) 
	N° :
	



SITE
	Nom
	

	Adresse
	

	Installation (s) mesurée(s)
	




	 INSTALLATION - MESURES 					   MARTEAU/DISQUE



Le plateau de marteau (2,135m) est placé au fond de la cage  ☐O ☐N

	
	
	Cercle A
	Cercle B

	Cercle Marteau
	Le dessus du cercle affleure le sol extérieur
	☒O ☐N
	☐O ☐N

	
	Deux lignes blanches de 0,75 mini x 0,05m sont tracées de chaque côté de l’axe du cercle métallique
	  ☐O ☐N
	 ☐ O ☐N

	
	La surface est plane et plus basse que le bord supérieur du cercle
	☐O ☐N
	☐O ☐ N

	
	Le cercle fait min. 6 mm d'épaisseur et est peint en blanc
	  ☐O ☐ N
	☐ O ☐N

	
	D1 (m)
	Diamètre
	
	

	
	
	Profondeur D1-1
	
	

	
	
	Profondeur D1-2
	
	

	
	D2 (m)
	Diamètre
	
	

	
	
	Profondeur D2-1
	
	

	
	
	Profondeur D2-2
	 
	

	
	D3 (m)
	Diamètre
	
	

	
	
	Profondeur D3-1
	
	

	
	
	Profondeur D3-2
	
	

	
	D4 (m)
	Diamètre
	
	

	
	
	Profondeur D4-1
	
	

	
	
	Profondeur D4-2
	
	

	
	Profondeur du cercle au centre
	
	

	Secteur de chute
	Nature du sol du secteur de chute
	
	

	
	L’inclinaison descendante globale maximale dans la direction du lancer ne dépasse pas 1/1000
	 ☐O ☐N
	 ☐O ☐N


    
	
	
	Cercle A
	Cercle B

	Cercle Disque
	Le dessus du cercle affleure le sol extérieur
	☒O ☐N
	☐O ☐N

	
	Deux lignes blanches de 0,75 mini x 0,05m sont tracées de chaque côté de l’axe du cercle métallique
	  ☐O ☐N
	 ☐ O ☐N

	
	La surface est plane et plus basse que le bord supérieur du cercle
	☐O ☐N
	☐O ☐ N

	
	Le cercle fait min. 6 mm d'épaisseur et est peint en blanc
	  ☐O ☐ N
	☐ O ☐N

	
	D1 (m)
	Diamètre
	
	

	
	
	Profondeur D1-1
	
	

	
	
	Profondeur D1-2
	
	

	
	D2 (m)
	Diamètre
	
	

	
	
	Profondeur D2-1
	
	

	
	
	Profondeur D2-2
	
	

	
	D3 (m)
	Diamètre
	
	

	
	
	Profondeur D3-1
	
	

	
	
	Profondeur D3-2
	
	

	
	D4 (m)
	Diamètre
	
	

	
	
	Profondeur D4-1
	
	

	
	
	Profondeur D4-2
	
	

	
	Profondeur du cercle au centre
	
	


	Point 0 : 
	D30
	M30
	G30
	D50
	M50
	G50
	D70
	M70
	G70

	Cercle A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cercle B
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	D80
	M80
	G80
	D90
	M90
	G90

	Cercle A
	
	
	
	
	
	

	Cercle B
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CONCLUSIONS DU GEOMETRE

La zone de compétition a été vérifiée en ce qui concerne la disposition, l'inclinaison et la précision dimensionnelle.

Je certifie par la présente que toutes les mesures et informations présentées dans ce rapport sont exactes et sont le résultat d'une mesure faite conformément aux règles de l’art.

Compte tenu des mesures ci-jointes faites sur le site, je recommande que l'installation soit acceptée pour être conforme aux exigences du « Règlement des Installations » de la FFA.

☐ OUI 	☐ NON

Si la réponse est NON, veuillez indiquer ci-dessous la ou les raisons pour lesquelles l'installation ne respecte pas le « Règlement des installations ».

	

	

	

	




	Date :
	

	Nom du géomètre :
	

	
Signature (Scan accepté)
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